Oprogramowanie ma za zadanie poprawę wyszukiwania programów w standardzie DVB-T2 w Polsce w telewizorze 12'' TV1160HD.

Procedura aktualizacji:

1. Plik z rozszerzeniem .bin należy nagrać na pamięć USB, najlepiej czystą, wcześniej sformatowaną.

2. Telewizor musi być odłączony od zasilania i w pozycji OFF (wyłączony) z boku obudowy telewizora.

3. Podłączamy pendrive z oprogramowaniem.

4. Podłączamy zasilanie (zasilacz), a następnie włączamy telewizor przesuwając włącznik w pozycję ON.

*Uwaga - podłączenie zasilacza jest niezbędne. Nie należy doprowadzić do sytuacji, kiedy telewizor wyłączy się w czasie aktualizacji oprogramowania z powodu słabej baterii. Może to doprowadzić do konieczności wysłania sprzętu do serwisu.

5. Telewizor uruchomi się. Następnie dioda zasilania zacznie migać. Gdy dioda przestanie migać (kilka sekund), należy odłączyć TV od zasilania. 

6. Możemy następnie wyciągnąć pamięć pendrive.

7. Sprawdzamy telewizor.